FTTH Moduleinschub für FTTH-BGT, 12 Port LC mit OS2 Keramik Kupplungen

FTTH Moduleinschub für FTTH-BGT, 12 Port LC mit OS2 Keramik Kupplungen,  
verwendbar für 1HE und 3HE Modulträger FTTH-BGT-xHE, bestückt mit 6 LC-Duplex Kupplungen in Singlemode mit Keramik Ferrule. Der Schrägauslass befindet sich links/rechts bei der 1HE Variante, bei der 3HE Variante ist der Auslass oben/unten. Kabeleinführung über MTP®/MPO Kupplung. In der Kassette ist eine Aufnahme zum Spleißen (Schrumpf- und Crimpspleißschutz) für eine MTP®/MPO freie Installation enthalten.

Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0,5  
Mit Pigtail: Nein  
Module: Singlemode  
Anzahl Kupplungen: 6  
Kupplung: LC-Duplex   
APC: Nein  
Farbe Kupplung: grün

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: FTTH-MODUL-LCAPC