RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH,

geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit zwei geschirmten RJ45-Steckern, Cat.6,
4-Konnektor Link-Zertifizierung gemäß ISO 11801,
Die Patchkabel erfüllen in einer Verkabelungsstrecke die Channel-Anforderungen der Klasse E für 5GBase-T Übertragungen.
Umspritzte, patentierte Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, mechanisch und elektrisch getestet, Längenaufdruck auf der Tülle.

Kabelaufbau: S/FTP 4x2xAWG27/7, LSZH

Außendurchmesser: 6,2mm

Belegung: 1:1, TIA/EIA-568B

Flammwidrigkeit gemäß: IEC 60332-1

halogenfrei nach: IEC 60754-2

raucharm nach: IEC 61034

Länge: 1,0m

Farbe: weiß

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5518.1

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6, LSZH,

geschirmtes Patch- und Anschlusskabel mit zwei geschirmten RJ45-Steckern, Cat.6
wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K5518.x

Verfügbar in den Längen:

0,15m / 0,25m / 0,50m / 1,0m / 1,5m / 2,0m / 3,0m / 5,0m / 7,5m / 10,0m / 15,0m / 20,0m / 25,0m / 30,0m / 40,0m / 50,0m