Industrie Spleißverteiler für Hutschiene

Industrie Spleißverteiler für Hutschiene, komplett montiertes Metallgehäuse ohne

Frontblende. Kabeleinführungen von oben und unten, vorbereitet für M20 Verschraubung,

Lieferung inklusive Spleißverteiler, Spleißkassette, Ausbrüche für Kabeleinführungen oben
und unten.

Kombinierbar mit den EFB-Frontblenden 53705.3V2B (6 x LC duplex, SC simplex, E2000®),
53705.2V2B (6 x SC duplex /LC quad), 53705.3V4B (12 x LC duplex, SC simplex, E2000®),
53705.5V2B (12 x ST simplex).

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: 61x115x113mm

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 53705.1V3