Schwerlast-Fachboden, fest, für 600mm Schranktiefe, RAL7035

Schwerlast-Fachboden, fest, für 600mm Schranktiefe, RAL7035

zum Einbau in alle Netzwerk- und Serverschränke in der 19“ Ebene, 1HE, Befestigung an den vorderen und hinteren Montageprofilen erforderlich

für Schranktiefe: 600mm

Traglast: 70kg

Gewicht: 3,2kg

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL7035, lichtgrau

Nutzbreite: 440mm

Nutztiefe: 350mm

Verstellung: 350 – 450mm

Abmessungen: hxbxt 22x482x550mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691641FGR.6