INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 8E 9/125µ, G657.A1, B2ca

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 8E 9/125µ, G657.A1, B2ca,

Universalkabel, Singlemode G657.A1, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Schwarz, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei,
verseilte Bündelader gelgefüllt, nichtmetallischem Nagetierschutz, geeignet für Steckerkonfektion.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2, flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, EURO-Brandschutzklasse B2ca.

Außendurchmesser: 11,2mm

Zugkraft, Verlegung: max. 5000N

Querdruckfestigkeit: 3000N/dm

Biegeradius: 170mm

Betriebstemperatur, bewegt: -5 bis 60°C

Betriebstemperatur, ruhend: -40 bis 80°C

Dämpfung, max. 1310nm: 0,36db/km

Dämpfung, max. 1550nm: 0,22db/km

Rückstreukoeffizient 1310nm: 1,4676

Rückstreukoeffizient 150nm: 1,4682

Aufbau: 08E (1x8) Singlemode G657.A1

VDE-Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH 8E9/125

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: 54408.3LOS2-CPR