FTTH Indoor Hutschienenbox für 4 Fasern, 4 Kupplungen

FTTH Indoor Hutschienenbox für 4 Fasern, 4 Kupplungen,
unbestückte 4-Ports-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex/ E2000® Kupplungen, die über eine Faserüberlängenaufnahme und eine schwenkbare Spleißkassette verfügt. Die FTTH Indoor Anschlussbox findet Anwendung in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.
Lieferung mit 4x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wand- und Hutschienenmontage. Bei Nutzung von Crimpspleißschutz bitte beachten, dass diese nicht fest eingelegt werden können. Nur flanschlose Kupplungen verwenden.

Anwendungsbereich: Innen
Montageart: Wand-/Hutschienenmontage
Möglichkeit zur Mastmontage: Nein
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Maximale Faseranzahl: 4
Spleißschutztyp: Schrumpf / Crimp
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Max. Bestückung (Adapter): 4
IP Schutzart IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper
Wasserschutz: Kein Schutz
Abmessungen: hxbxt 101mm x 81mm x 29mm
Temperaturbereich: 0°C – 50°C
Zugangsschutz: Ohne

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: FTTH-BOX-IN-5