RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, 26AWG BC, LSZH, weiß, abschließbar, 1,0m

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, 26AWG BC, LSZH, weiß, abschließbar 1,0m, mit zwei RJ45-Steckern gemäß EN 60603-7-51, Cat.6A, mit blauer

Schließe gegen unbefugtes oder unbeabsichtigtes Abziehen gesichert

und abschließbar, Mantelfarbe weiß, Mantelmaterial LSZH, Cat.7 Rohkabel mit reinem Kupfer. Die Patchkabel erfüllen die gültigen Channel Anforderungen für 10GBase-T Übertragungen in einer Verkabelungsstrecke.

Kabelaufbau: S/FTP 4x2xAWG26/7, LSZH Außendurchmesser: 6,5mm

Belegung: 1:1, TIA/EIA-568B Flammwidrigkeit gemäß: IEC 60332-1 halogenfrei nach: IEC 60754-2 raucharm nach: IEC 61034

Länge: 1,0m

Farbe: weiß

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH Art.-Nr.: K5539WS.1

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, 26AWG BC, LSZH, weiß, abschließbar

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, 26AWG BC, LSZH, weiß, abschließbar

mit zwei RJ45-Steckern gemäß EN 60603-7-51, Cat.6A, mit blauer Schließe wie vor beschrieben jedoch:

Länge: X,Xm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH Art.-Nr.: K5539WS.x

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aufbau Art.-Nr.: K5539WS.xx |  | |
| K5539WS.1 K5539WS.1,5 | = Länge  = Länge | 1,0m  2,0m |

Verfügbar in den Längen:

0,50m / 1,0m / 2,0m / 3,0m / 5m