Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP, PE Mantel, innen Dca, Sw& Or,

Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP, PE Mantel, innen Dca, Sw& Or,

Daten-Installationskabel mit massiven Kupferleitern, simplex, 4x2xAWG23/1, S/FTP, durch den PE-Außenmantel für den Außenbereich und durch den halogenfreien Innenmantel auch für Innenverlegung verwendbar (auch zur Erdverlegung), für Frequenzen bis 1200 MHz, entspricht den Anforderungen der Kategorie 6, 6A und 7, bei Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E, EA, F nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173-1 werden mit diesem Kabel aufgebaut, Übertragungen von 10GBit nach IEEE 802.3 möglich.

Leiter-Klasse: Kl.1 = eindrähtig

AWG/ Querschnitt 23/1

NVP-Wert: 76%

Betriebstemperatur, bewegt: 0 bis +50°C

Betriebstemperatur, ruhend: -30 bis +70°C

Außendurchmesser: 8,4mm

Zugkraft: 100N

Mantel-Material PE + LSZH

Flammwidrig nach EN60332-1

Halogenfrei nach EN60754-1/2

Raucharm nach EN61034

Mantel-Farbe: schwarz

Euroklasse: Dca (ohne PE Mantel)

Brandlast: 1200MJ/km

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 99733.1-CPR

Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP, PE Mantel, innen Dca, Sw& Or

Cat.7 Innen-/Aussenkabel 1200MHz AWG23 S/FTP, PE Mantel, innen Dca, Sw& Or,

Cat.7 Innen/ Aussenkabel 1200MHz, wie vor beschrieben jedoch:

Länge: Xm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 99733.x-CPR

Verfügbar in den Längen:

1000m / 500m / 250m / 100m