Consolidation Point Box für bis zu 6 RJ45-Keystones

Consolidation Point Box für bis zu 6 RJ45-Keystones,

für den Einsatz in Doppelböden, Unterflursystemen oder Zwischendecken. Robustes Stahlgehäuse in Schutzart IP20 mit separatem Erdungsbolzen, Klappdeckel und verschraubtem Kabelabfangteil. Der für die Patchkabel zugängige Teil ist klappbar und mittels Schnellverschluss werkzeuglos zu öffnen. Der Kabeleingang für die fest installierten Keystone Module ist mit einem verschraubten Deckel gegen Zugriff geschützt. Beide Kabeleingänge sind mittels Schaumstoff gegen das Eindringen von Staub geschützt. Die Lieferung erfolgt ohne Keystones.

Keystones: max. 6

Farbe: RAL9005, schwarz

Abmessungen: 115mm x 265mm x 43mm

Fabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: ET-25172