FTTH IP65 Anschlussbox 16 Ports

FTTH IP65 Anschlussbox 16 Ports,
unbestückte 16-Ports-Anschlussbox aus Kunststoff geeignet für SC-Simplex/ LC-Duplex/ E2000® Kupplungen, die über eine Faserüberlängenaufnahme verfügt. Neben einer schwenkbaren Spleißkassette enthält die Anschlussbox eine Aufnahme für Splitter und eine Kabelmantelabfangung. Die FTTH IP65 Anschlussbox bietet Platz für bis zu zwei Gasblocker, Speedpipes sind einlegbar.
Anwendung findet diese Box in optischen Telekommunikationsnetzen, im LAN, CATV Netzwerken, FTTH-Netzen sowie bei PON und G-PON.
Lieferung mit 16x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage.

Anwendungsbereich: Außen
Montageart: Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage: Ja
Material: Kunststoff
Farbe: Weiß
Anzahl Kabeleinführungen: 18 (16x 3-5mm; 2x PG13,5)
Maximale Faseranzahl: 16
Spleißschutztyp: Schrumpf / Crimp
Kupplungstyp: SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Max. Bestückung (Adapter): 16
Einlegbar Speedpipes, max. 2 Gasblocker
IP Schutzart IP65
Fremdkörper- und Berührungsschutz: Schutz gegen Staubeintritt
Wasserschutz: Schutz gegen Strahlwasser
Abmessungen: hxbxt 295mm x 220mm x 85mm
Temperaturbereich: -25°C – 70°C
Zugangsschutz: Schloss

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: FTTH-BOX-OUT-1