INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 4E 9/125µ G657A

INFRALAN® U-DQ(ZN)BH 4E 9/125µ G657A,

Universalkabel, Singlemode G657.A1, zur ortsfesten Verlegung innerhalb und außerhalb von Gebäuden in Kabelkanälen, Rohren und auf Kabelpritschen.

Mantel-Material LSZH in Farbe Schwarz, metallfrei, längswasserdicht, halogenfrei,   
zentrale Bündelader gelgefüllt, mit multifunktionaler Glasrovingumspinnung, zweilagig,   
als Zugentlastungselemente und nichtmetallischem Nagetierschutz.

Harmonisierte Norm: EN 50575, halogenfrei nach EN 60754-1/2, raucharm nach EN 61034-2, flammwidrig nach EN 60332-3-24 und EN 60332-1-2, EURO-Brandschutzklasse Dca-s2, d2, a1.

Außendurchmesser: 7,0mm

Zugkraft, langzeitig: max. 1750N

Querdruckfestigkeit: 150N/cm

Biegeradius: 140mm

Betriebstemperatur, bewegt: -5 bis 50°C

Betriebstemperatur, ruhend: -20 bis 60°C

Dämpfung, max. 1310nm: 0,36db/km

Dämpfung, max. 1550nm: 0,22db/km

Rückstreukoeffizient 1310nm: 1,4676

Rückstreukoeffizient 150nm: 1,4682

Aufbau: 04E (1x4) Singlemode G.657.A1

VDE-Bezeichnung: U-DQ(ZN)BH 4E9/125

Fabrikat: INFRALAN®

Art.-Nr.: 54404.1L-CPR