TT Kleinverteiler 1 - 30DA IP54

TT Kleinverteiler 1 - 30DA IP54

mit LSA-Montagewanne und Schraubverschluss, für LSA-Module 2/10 DA,  
zur Aufputz Montage, für maximal 30DA

Schutzart: IP54

Werkstoff: Kunststoff

Abmessungen: hxbxt 240x166x99mm

ROHS-Konform: Ja

Farbe: grau

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 46050.2