Media Converter mit 1 x SFP Gigabit Ports

Media Converter mit 1 x SFP Gigabit Port, Einzelnutzung oder im Chassis

Möglichkeiten der Medienumwandlung von Kupfer zu LWL via RJ45 und GBIC

Autonegotiation und Auto MDI/MDIX, Diagnose LEDs Externes Netzteil im Lieferumfang

Abmessungen: hxbxt 26x71x94mm

LWL-Port: MGBIC 1000Mbit/s

GBIC-Ports: 1

Medium: MM oder SM

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: EL-029