19“ Kabelführungspanel mit Metallbügel 1HE

19“ Kabelführungspanel mit Metallbügel 1HE,

zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung in der 19" Ebene mit 5 Metallbügeln, einfach, besonders stabil, Durchmesser 5 mm, Bügel um 360° in 4 x 90° Schritten drehbar, Material Bügel + Blende Stahl, Halterung PA.

Farbe: RAL7035, lichtgrau

Anzahl HE: 1HE

Anzahl Bügel: 5

Bügellänge: 75mm

Leitfabrikat: EFB-Elektronik

Art.-Nr.: 699980.1