FTTH 19" 1HE Träger für 17x Moduleinschübe, FTTH-MODUL-X inkl. Kabelführung

FTTH 19" 1HE Träger für 17x Moduleinschübe, FTTH-MODUL-X inkl. Kabelführung,
Trägerrahmen für FTTH-MODUL-XX mit frontseitiger Kabelwanne. Es handelt sich um eine komplette Pug & Play Lösung, die bis zu max. 204 LC Ports auf 3 Höheneinheiten aufnehmen kann.
Lieferung ohne Module.

Werkstoff: Stahl
Ausführung der Oberfläche: Lackiert
Gehäuseart: offen
Lüftungsöffnungen vorhanden: Ja
Schutzart (IP): IP20
Abmessungen: hxbxt 483mm x 135mm x 190mm
Max. Module: 17
Max. Ports: 204 LC / 102 SC
Farbe: grau
RAL-Nummer: 7035

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH
Art.-Nr.: FTTH-BGT-3HE