MKM Abzweigmuffe für FO MAM 23/200

MKM Abzweigmuffe für FO MAM 23/200,  
Verbindungs- und Abzweigungs-Muffe

Inkl. Spleißkassette und Spleißhalter (2 x 12 Crimp)

Merkmale

Größe: 47,0 cm x 12,3 cm x 10,4 cm

Kapazität von bis zu 24 Einzelfasern (crimp)

4 Kabeleinführungen (2 auf jeder Seite) für Kabeldurchmesser von 8 bis 23 mm

Temperaturbeständig von -40°C bis zu 70°C

Erdverlegbar

Geeignet für Anzahl an Fasern: 24

Spleißhalter: Crimp

Ein-/ Ausgänge: 4

Schutzart (IP): IP68

Kabeldurchmesser: 8 – 23 mm

Werkstoff: Kunststoff

Farbe: Schwarz

Spleißkassette: Integriert

Erdverlegbar: Ja

UV Beständig: Ja

Art der Muffe: Abzweigmuffe

Maße (LxBxH): 470 x 223 x 104 mm

Temperaturbereich: -40 – 70°C

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH  
Art.-Nr.: 83184.1