Thermostat für Dach- und Einbaulüfter

Thermostat für Dach- und Einbaulüfter, bis zu 6 Lüfter anschließbar, Befestigung an den 19“ Profilen mittels beigelegtem Befestigungsmaterial.

Schutzart: IP20

Nennspannung: 230V

Nennstrom: 10A

Einstellbereich: -10 bis +80°C

Kontaktausführung: 1 Schließer

Schaltdifferenz: -3K

Steuerleistung: 2500VA

Farbe: grau

Abmessungen: hxbxt 68x29x45mm

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: 691642.1