Erdungsschiene für Schränke 42HE

Erdungsschiene für Schränke 42HE,

zur vertikalen Montage in 42HE oder 47HE Netzwerk- und Serverschränken mit Breite 800 mm,

Befestigung mittels Stützisolatoren an der seitlichen Lochung der 19“ Profile

Lieferumfang:

1x Cu-Erdungsschiene 1800x15x5mm

12x Sammelschienenklemme 1,5 - 16mm²

4x Stützisolator

8x Gewindestift M6x25

8x Unterlegscheibe

8x Mutter M6, selbstsichernd

Fabrikat: EFB-Elektronik GmbH

Art.-Nr.: K3930V42